Delo z zvokom - program Adobe Audition (Adobe Soundbooth)

1.	vaja: informacija o zvočni datoteki in konverzija

File > File Info (Audition 2.0) 
Window > Properties (Sounbooth) – ne pokaže globine zvoka

        Edit  >  Convert Sample Type 
        Te možnosti ni v Sounbooth-u. Pomagamo si s Save as, vendar nam pri mp3 ne pusti spreminjati 
        globine niti frekvence vzorčenja.
        
       Zvočno datoteko pretvorimo iz stereo v mono, kakšna je razlika?               
       Pri pretvorbi ne vplivamo na frekvenco vzorčenja (sample rate) niti na globino zvoka (bit depth).
       Kaj pomenita parametra 44100 Hz in 16 bitov?

2.	vaja: primerjava zvočne datoteke (mp3) s sliko (jpg)

Velikost datoteke na disku in v RAM-u (size on disk, size in memory)
        Zakaj datoteke v RAM-u zasedejo več prostora kot na disku?

        Window > Properties (Sounbooth) – pokaže samo velikost datoteke na disku
        Obe vrsti datotek uporabljata izgubni algoritem za stiskanje. Pogosta stopnja 
        stiskanja v obeh primerih je 10. (10-kratno zmanjšanje datoteke)

3.	vaja: vnos zvoka v Flash authoring tool

Iz glasbene datoteke, ki jo najdemo na lastnem disku izrežemo kratek delček, 
s katerim naredimo efekt na gumbu.
V Flashu ob dogodku Mouse over vnesemo ta efekt. Ob stanju gumba Down 
poženemo celotno skladbo.
Nov samostojni gumb uporabimo, da ustavimo zvok.

4.	vaja: generiranje sinusnega tona, generiranje šuma

Generate > Tones > Flavor = sine
poleg osnovnega signala (privzeto 440 Hz) generiramo še drugo in tretjo 
harmonsko komponento. Dobljeni zvok primerjamo z osnovnim signalom.
      Časovni potek - sinusno krivuljo poiščemo s pomočjo Zoom-a.
      Frekvenčni potek - preverimo z Window > Frequency Analysis.
     
      Opiši glavno značilnost belega šuma. Ali je kakšna vzporednica z belo svetlobo?

5.    vaja: delo z ovojnico v časovnem prostoru

Effects > Amplitude > Normalize - ta ukaz poskrbi da utišamo glasne 
ali ojačamo tišje zvočne posnetke (kdaj bi to uporabili?).
Na ovojnico zvočnega signala vplivamo tudi z:
Effects > Amplitude > Envelope > Smooth Fade In, Smooth Fade Out.
Effects > Amplitude > Envelope  > Zig Zag Cut Out. 

6.	vaja: delo s tempom v časovnem prostoru

Izberemo 5 sekund glasbe, 1 sekundo tišine (Generate >  Silence) in zopet 
5 sekund glasbe  (Copy in Paste).  Potem na ta drugi del vplivamo tako, da 
 
   a) upočasnimo ali pospešimo tempo predvajanja: 
   Effects > Time/Pitch > Stretch > Slower Tempo ali Faster Tempo

    b) tempo predvajanja se spreminja med predvajanjem:  
    Effects > Time/Pitch > Pitch Bender > Turntable losing power ali Just winding up.

 
7.	vaja: delo s spektrom v frekvenčnem prostoru

    Izberemo 5 sekund glasbe, 1 sekundo tišine in zopet 5 sekund glasbe. 
    Potem na ta drugi del vplivamo z različnimi filtri, na primer:

       a) Effects > Filters > FFT Filter > Only the  Subwoofer
       b) Effects > Filters > FFT Filter > Telephone - Receiver
       c) Effects > Filters > FFT Filter >  Only the  Tweeter 

Kaj opazimo v  frekvenčnem prostoru pri posamičnem filtru?
      Zakaj se eden od filtrov imenuje Telephone – Receiver?

8.	vaja: delo s časovno zakasnitvijo (delay)
   
  a) Delay Effects > Delay > Rockabily  
  b) Delay Effects > Echo > Stereo Vocals 
     
   parametri: 
   delay -  zakasnitev v milisekundah
   mix (dry, wet) - delež zakasnjenega zvoka v primerjavi z originalnim
   echo level - odmev kot posledica delay-a 

9.	vaja: velikost zvočne datoteke, ki je zapisana s standardom CD quality

 standard, s katerim zapisujemo glasbo na CD-je (nestisnjena *.wav datoteka) ima naslednje lastnosti:
 frekvenca vzorčenja (sample rate):  44100 Hz
 globina zvoka (bit depth, resolution): 16 bit
 število kanalov: 2 

 Pričakujemo rezultat okrog 10 MB za 1 minuto glasbe (narediti moramo primerno datoteko – kako?). 
 Izračun smo naredili pri teoriji.  

10.	 vaja: vpliv frekvence vzorčenja (sample rate) na spekter zvočnega signala 

Pri izbrani glasbeni datoteki spremeni frekvenco vzorčenja (Edit  >  Convert Sample Type)
ter primerjaj obe velikosti datotek ter preveri, do kod sega frekvenčni spekter pri naslednjih frekvencah vzorčenja:  44 kHz, 22 kHz in 6 kHz.

 11.   vaja: Adobe Audition - Multitrack View

 Posamični instrumenti so vsak na svoji stezi (track).
 Vsaki stezi menjamo glasnost (Volume), levi - desni kanal (Pan)

 Čemu uporabljamo Volume Envelopes in Pan Envelopes?
 Kaj pomenita podaljška datotek  *. cel in *. ses?
 Čemu služijo gumbi R, S, M?